Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»



Заказчик:

**Администрация города Благовещенска**

Муниципальный контракт:

**№ 2021.0200 от 05 июля 2021 г.**

**Экземпляр №\_\_\_\_\_**

Проект

внесения изменений

в нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования города Благовещенска

(откорректировано по замечаниям Администрации города Благовещенска:

письмо № 03-19/10615 от 01.10.2021 г.)

Москва 2021

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»



Заказчик:

**Администрация города Благовещенска**

Муниципальный контракт:

**№ 2021.0200 от 05 июля 2021 г.**

Проект

внесения изменений

в нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования города Благовещенска

(откорректировано по замечаниям Администрации города Благовещенска:

письмо № 03-19/10615 от 01.10.2021 г.)

Генеральный директор Чугуевская Е.С.

Руководитель проекта Ткаченко С.А.

Введение

Разработка проекта внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска выполнена в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); регионального законодательства (Нормативы градостроительного проектирования Амурской области, Закон Амурской области от 05 декабря 2006 г. № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области») на основании муниципального контракта № 2021.0200 от 05 июля 2021 г.

К выполнению работ привлечена субподрядная организация ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» (договор субподряда от 05 июля 2021 г.
№ 2021.0200/1)

Субподрядная организация ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» согласована Администрацией города Благовещенска (письмо от 15 июля 2021 г. № 03-19/7483).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Проект

внесения изменений

в нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования

**ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | ОАО «Гипрогор» |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Директор* |  |  | *А. И. Шкопинский* |
|  | (подпись)М.П. |  | (инициалы, фамилия) |
| *Руководитель проекта* |  |  | *О.В. Кузнецова* |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Волгоград 2021

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| I Основная часть проекта внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска | 7 |
| 1 Общие положения  | 7 |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 9 |
| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 11 |
| 2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования города Благовещенска | 12 |
| 2.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и диспетчеризации) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города Благовещенска | 12 |
| 2.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и транспортной инфраструктуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города Благовещенска | 19 |
| 2.3 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города Благовещенска | 27 |
| 2.4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования и города Благовещенска | 29 |
| 2.5 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования и города Благовещенска | 31 |
| 2.6 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области формирования и содержания архивного фонда и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования и города Благовещенска | 33 |
| 2.7 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования и города Благовещенска | 33 |
| 2.8 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов  | 34 |
| 2.9 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области муниципального жилищного строительства | 35 |
| 2.10 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области охраны общественного порядка | 38 |
| 3 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения муниципального образования города Благовещенска | 39 |
| 3.1 Расчетные показатели в области благоустройства территории | 39 |
| 3.2 Расчетные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования города Благовещенска от чрезвычайных ситуа­ций природного и техногенного характера | 42 |
| II Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части проекта внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска | 45 |
| Социально-демографический состав населения | 45 |
| Природно-климатические условия | 48 |
| Анализ стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска | 50 |
| Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска | 56 |
| III Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части проекта внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска | 67 |

**I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА**

**1 Общие положения**

Проект внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска (далее МНГП) разработан ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); регионального законодательства (Нормативы градостроительного проектирования Амурской области, Закон Амурской области от 05 декабря 2006 г. № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области») на основании договора субподряда от 05 июля 2021г.
№ 2021.0200/1, Заказчик – ОАО «Гипрогор».

Согласно п. 26, ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее также ГрК РФ), - нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

МНГП муниципального образования города Благовещенска – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования города Благовещенска, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ, иными объектами местного значения муниципального образования города Благовещенска населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города Благовещенска в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ.

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административного статуса муниципального образования города Благовещенска, социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, стратегии и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска, предложений органов местного самоуправления. При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в Администрацию муниципального образования города Благовещенска и другие ведомственные организации, дополнительные данные были собраны Подрядчиком самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации Администрации, Управления Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат), действующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования и городского округа.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 2016 г. № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 № 244 (ред. от 31.10.2018) «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Распоряжение Минкультуры России от 02 августа 2017 г. № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;

Закон Амурской области от 05 декабря 2006 г. № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области»;

Постановление Правительства Амурской области от 20 декабря 2019 г. № 749 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Амурской области»;

Решение Благовещенской городской Думы от 20 декабря 2018 г. № 51/128 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года»;

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 05 ноября 2020 г. № 3847;

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (с изм. от 11.06.2021 №2191), утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 03 октября 2014 г. № 4128;

Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска» (с изм. от 03.06.2021 №2029), утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 03 октября 2014 г. № 4131;

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (с изм. от 27.05.2021 №1918), утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 03 октября 2014 г. № 4132;

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;

СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;

СП 475.1325800.2020 «Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»;

СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-5»;

СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. №30);

СП 35-106-2003 «Свод правил. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»;

СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*»;

СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*»;

СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*»;

СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»;

СП 62.13330.2011\*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\*»;

СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

РД 34.20.185-94 (с изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

ВСН № 14278 тм-т1. «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

СП 320.1325800.2017 «Свод правил. Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Озелененные территории –** часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом

**Сети инженерные** – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий

**Транспортная инфраструктура –** комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках

 **Улично-дорожная сеть; УДС** – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения

**Улица –** территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети городского поселения

**2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования**

**города Благовещенска**

**2.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и диспетчеризации) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города Благовещенска**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с нормативно-правовыми актами Амурской области, с учетом текущей обеспеченности населения муниципального образования города Благовещенска.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 1 –10.

Укрупненные показатели электропотребления устанавливаются согласно Приложению Л СП 42.13330.2016.

Таблица 1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа

| **№ п/п** | **Категория жилых** **помещений** | **Единица** **измерения** | **Кол-во комнат** **в жилом** **помещении** | **Нормативы потребления** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кол-во человек,** **проживающих в помещении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 и более** |
| 1 | Жилые помещения, оборудованные централизованным отоплением и электрическими плитами | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 256 | 159 | 123 | 100 | 87 |
| 2 | 302 | 187 | 145 | 118 | 103 |
| 3 | 330 | 205 | 158 | 129 | 112 |
| 4 и более | 350 | 217 | 168 | 137 | 119 |
| 2 | Жилые помещения, оборудованные централизованным отоплением, иными видами плит для пищеприготовления, кроме электрических | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 202 | 125 | 97 | 79 | 69 |
| 2 | 261 | 162 | 125 | 102 | 89 |
| 3 | 295 | 183 | 142 | 115 | 100 |
| 4 и более | 319 | 198 | 153 | 125 | 109 |
| 3 | Жилые помещения, оборудованные централизованным отоплением, электрическими плитами,электроводонагревателями | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 242 | 150 | 116 | 94 | 82 |
| 2 | 286 | 177 | 137 | 111 | 97 |
| 3 | 312 | 194 | 150 | 122 | 106 |
| 4 и более | 332 | 206 | 159 | 129 | 113 |
| 4 | Жилые помещения, оборудованные централизованным отоплением, иными видами плит дляпищеприготовления, кроме электрических, электроводонагревателями | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 |
| 2 | 248 | 154 | 119 | 97 | 84 |
| 3 | 280 | 174 | 135 | 109 | 95 |
| 4 и более | 303 | 188 | 146 | 118 | 103 |
| 5 | Жилые помещения без централизованного отопления и электроотопительных установок, оборудованные электрическими плитами | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 446 | 277 | 214 | 174 | 152 |
| 2 | 527 | 327 | 253 | 205 | 179 |
| 3 | 576 | 357 | 276 | 225 | 196 |
| 4 и более | 612 | 379 | 294 | 239 | 208 |
| 6 | Жилые помещения без централизованного отопления и электроотопительных установок, оборудованные иными видами плит для пищеприготовления, кроме электрических | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 210 | 130 | 101 | 82 | 71 |
| 2 | 270 | 168 | 130 | 105 | 92 |
| 3 | 306 | 190 | 147 | 119 | 104 |
| 4 и более | 331 | 205 | 159 | 129 | 113 |
| 7 | Жилые помещения без централизованного отопления, оборудованные электрическими плитами, электроотопительнымиустановками | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 1567 | 971 | 752 | 611 | 533 |
| 2 | 1849 | 1146 | 887 | 721 | 629 |
| 3 | 2021 | 1253 | 970 | 788 | 687 |
| 4 и более | 2146 | 1331 | 1030 | 837 | 730 |
| 8 | Жилые помещения без централизованного отопления, оборудованные иными видами плит для пищеприготовления, кроме электрических, электроотопительными установками | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 1517 | 940 | 728 | 592 | 516 |
| 2 | 1957 | 1213 | 939 | 763 | 665 |
| 3 | 2214 | 1373 | 1063 | 864 | 753 |
| 4 и более | 2396 | 1486 | 1150 | 935 | 815 |
| 9 | Жилые помещения без централизованного отопления, оборудованные электрическими плитами, электроотопительными установками и электроводонагревателями | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 1662 | 1030 | 798 | 648 | 565 |
| 2 | 1961 | 1216 | 941 | 765 | 667 |
| 3 | 2143 | 1329 | 1029 | 836 | 729 |
| 4 и более | 2276 | 1411 | 1093 | 888 | 774 |
| 10 | Жилые помещения без централизованного отопления, оборудованные иными видами плит для пищеприготовления, кромеэлектрических, электроотопительными установками и электроводонагревателями | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 1612 | 999 | 774 | 629 | 548 |
| 2 | 2079 | 1289 | 998 | 811 | 707 |
| 3 | 2353 | 1459 | 1129 | 918 | 800 |
| 4 и более | 2546 | 1579 | 1222 | 993 | 866 |
| 11 | Жилые помещения площадью свыше 100 м2, оборудованные иными видами плит для пищеприготовления, кроме электрических, без централизованногоотопления, без электроотопительных установок | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 270 | 167 | 129 | 105 | 92 |
| 2 | 348 | 216 | 167 | 136 | 118 |
| 3 | 394 | 244 | 189 | 154 | 134 |
| 4 и более | 426 | 264 | 204 | 166 | 145 |
| 12 | Жилые помещения площадью свыше 100 м2 без централизованного отопления, оборудованные иными видами плит дляпищеприготовления, кроме электрических, и электроотопительными установками | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 4488 | 2782 | 2154 | 1750 | 1526 |
| 2 | 5789 | 3589 | 2779 | 2258 | 1968 |
| 3 | 6552 | 4062 | 3145 | 2555 | 2228 |
| 4 и более | 7090 | 4396 | 3403 | 2765 | 2411 |
| 13 | Жилые помещения площадью свыше 100 м2, оборудованные электрическими плитамидля пищеприготовления, без централизованного отопления и электроотопительных установок | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 974 | 604 | 468 | 380 | 331 |
| 2 | 1150 | 713 | 552 | 448 | 391 |
| 3 | 1257 | 779 | 603 | 490 | 427 |
| 4 и более | 1335 | 827 | 641 | 521 | 454 |
| 14 | Жилые помещения площадью свыше 100 м2 без централизованного отопления, оборудованные электрическими плитами для пищеприготовления, иэлектроотопительными установками | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 4538 | 2813 | 2178 | 1770 | 1543 |
| 2 | 5354 | 3320 | 2570 | 2088 | 1821 |
| 3 | 5854 | 3629 | 2810 | 2283 | 1990 |
| 4 и более | 6217 | 3854 | 2984 | 2424 | 2114 |
| 15 | Жилые помещения площадью свыше 100 м2, оборудованные электрическими плитамидля пищеприготовления, с централизованным отоплением | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 440 | 273 | 211 | 172 | 150 |
| 2 | 519 | 322 | 249 | 203 | 177 |
| 3 | 568 | 352 | 273 | 221 | 193 |
| 4 и более | 603 | 374 | 289 | 235 | 205 |
| 16 | Жилые помещения площадью свыше 100 м2, оборудованные иными видами плит для пищеприготовления, кроме электрических, с централизованным отоплением | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 284 | 176 | 136 | 111 | 97 |
| 2 | 366 | 227 | 176 | 143 | 125 |
| 3 | 414 | 257 | 199 | 162 | 141 |
| 4 и более | 449 | 278 | 215 | 175 | 153 |
| 17 | Жилые помещения в общежитиях, оборудованные электрическими плитами для пищеприготовления | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 182 | 113 | 88 | 71 | 62 |
| 2 | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 |
| 3 | 235 | 146 | 113 | 92 | 80 |
| 4 и более | 250 | 155 | 120 | 97 | 85 |
| 18 | Жилые помещения в общежитиях, оборудованные иными видами плит для пищеприготовления, кроме электрических | кВт.ч в месяц на 1 человека | 1 | 97 | 60 | 47 | 38 | 33 |
| 2 | 125 | 78 | 60 | 49 | 43 |
| 3 | 142 | 88 | 68 | 55 | 48 |
| 4 и более | 154 | 95 | 74 | 60 | 52 |

Таблица 2 – Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

| **№ п/п** | **Категория многоквартирных домов** | **Единица** **измерения** | **Норматив потребления** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на м2 | 2,00 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на м2 | 3,94 |
| 3 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на м2 | 2,09 |
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на м2 | 2,03 |

Таблица 3 – Нормы отвода земель для подстанций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально** **допустимый****уровень обеспеченности** |
| **Единица****измерения** | **Величина** |
| 1 | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | м2 | 50 |
| 2 | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А | м2 | 50 |
| 3 | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А | м2 | 80 |
| 4 | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А | м2 | 150 |
| 5 | Распределительные пункты наружной установки | м2 | 250 |
| 6 | Распределительные пункты закрытого типа | м2 | 200 |
| 7 | Секционирующие пункты | м2 | 80 |

## Таблица 4 – Нормативы потребления коммунальных услуг в области теплоснабжения

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** |
| --- | --- | --- |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| 1 | Тепловая энергия, используемая для отопления жилого помещения | Г\кал. в месяц на м2 общей площади | 0,02063 |
| 2 | Тепловая энергия, используемая на подогрев одного м3 воды при наличии приборов учета | Г/кал, за м3 | 0,0512 |
| 3 | Твердое топливо, используемое на отопление, приготовление пищи в неблагоустроенном жилищном фонде, в том числе: |  |  |
| на отопление одного м2 общей площади жилого помещения в год:уголь дрова | тонн куб.м. | 0,2410,401 |
| на приготовление пищи на одного получателя в год:уголь | тонн  | 0,406 |

Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 5.

Таблица 5 – Размеры земельных участков котельных

|  |  |
| --- | --- |
| **Теплопроизводительность****котельных, Гкал/ч (МВт)** | **Размеры земельных участков котельных, га, работающих** |
| **на твердом топливе** | **на газомазутном топливе** |
| До 5 | До 5 | 0,7 |
| 5 - 10 (6 - 12) | 1,0 | 1,0 |
| 10 - 50 (12 - 58) | 2,0 | 1,5 |
| 50 - 100 (58 - 116) | 3,0 | 2,5 |
| 100 - 200 (116 - 233) | 3,7 | 3,0 |
| 200 - 400 (233 - 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СП 124.13330.2012.

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Таблица 6 – Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Минимально допустимый уровень** **обеспеченности** |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| 1 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения | м3/год. на 1 человека | 120 |
| 2 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |

Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, га, не более, для станций производительностью:

10 тыс. т/год .............................. 6;

20 тыс. т/год .............................. 7;

40 тыс. т/год .............................. 8.

Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.

Расстояние от ГНС, ГНП и ПСБ до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов.

Таблица 7 – Нормативы потребления коммунальной услуги по водоснабжению и водоотведению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Минимально допустимый уровень** **обеспеченности** |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| 1 | Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | л/сут. на 1 человека | 125 |
| 2 | Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| 3 | Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением | 220 |

Таблица 8 – Максимальные размеры земельных участков для станций очистки воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица** **измерения** | **Величина** |
| 1 | Максимальный размер земельного участка станции очистки воды производительностью, м3/сут.: | до 0,8св. 0,8 до 12св. 12 до 32св. 32 до 80св. 80 до 125св. 125 до 250св. 250 до 400св. 400 до 800 | га | 12346121824 |

Таблица 9 – Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации

|  |  |
| --- | --- |
| **Производительность очистных** **сооружений канализации,** **тыс. м3/сут.** | **Размеры земельных участков, га** |
| **очистных** **сооружений** | **иловых** **площадок** | **биологических прудов** **глубокой очистки сточных вод** |
| до 0,1 | 0,1 |  |  |
| 0,1 - 0,2 | 0,25 |  |  |
| 0,2 - 0,4 | 0,4 |  |  |
| 0,4 - 0,8 | 0,8 |  |  |
| 0,8 - 17 | 4 | 3 | 3 |
| 17 - 40 | 6 | 9 | 6 |
| 40 - 130 | 12 | 25 | 20 |
| 130 - 175 | 14 | 30 | 30 |
| 175 - 280 | 18 | 55 | - |

Примечание - Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.

При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.

Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 32.13330, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Таблица 10 – Размеры земельных участков объектов связи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень** **обеспеченности** |
| **Единица измерения** | **Величина** |
| 1 | Отделения связи микрорайона, жилого района для обслуживаемого населения, групп: | IV-V (до 9 тыс. чел.)III-IV (9-18 тыс. чел.) II-III (20-25 тыс. чел.)  | га | 0,07 – 0,080,09 – 0,10,11 – 0,12 |
| 2 | Отделения связи сельского населенного пункта для обслуживаемого населения, групп: | V-VI (0,5-2 тыс. чел.)III-IV (2-6 тыс. чел.) | га | 0,3 – 0,350,4 – 0,45 |

Системы связи, информатизации и диспетчеризации проектируются с учетом требований СП 134.13330.2012, СП 133.13330.2012.

**2.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и транспортной инфраструктуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования**

**города Благовещенска**

Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения установлены в соответствии с индивидуальными особенностями пространственной организации муниципального образования города Благовещенска (сложившаяся планировочная структура, ранжирование городских улиц и дорог по категориям, природно-климатические условия). Сложившаяся планировочная структура городского округа и текущее ранжирование городских улиц и дорог определяют расчетные параметры улиц и дорог, такие как ширина и количество полос движения; природно-климатические условия влияют на такие параметры, как значение продольного уклона и радиусы кривых в плане.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 11 – 17.

Таблица 11 – Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Минимально допустимый** **уровень обеспеченности** |
| **Единица** **измерения** | **Величина** |
| Улично-дорожная сеть:Плотность магистральной улично-дорожной сети:-в районах жилой застройки многоквартирными домами- в районах жилой застройки индивидуальными жилыми домами | км/км2 | 2,51,4 |

Пропускная способность улично–дорожной сети при подготовке документов территориального планирования в отношении городских населённых пунктов определяется исходя из уровня автомобилизации в размере 500 автомобилей/1000 жителей на 2030 год.

Таблица 12 – Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| **Категория дорог и улиц** | **Расчетная скорость движения, км/ч** | **Ширина полосы движения, м** | **Число полос движения (суммарно в двух направлениях)** | **Наименьший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м** | **Наибольший продольный уклон, ‰** | **Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные городские дороги: |
| 2-го класса | 90 | 3,50 - 3,75 | 4 - 8 | 430/580 | 55 | - |
| 80 | 3,25 - 3,75 | 310/420 | 60 |
| 70 | 230/310 | 65 |
| Магистральные улицы общегородского значения: |
| 1-го класса | 90 | 3,50 – 3,75 | 4 - 10 | 430/580 | 55 | 4,5 |
| 80 | 3,25 – 3,75 | 310/420 | 60 |
| 70 | 230/310 | 65 |
| 2-го класса | 80 | 3,25 - 3,75 | 4 - 10 | 310/420 | 60 | 3,0 |
| 70 | 230/310 | 65 |
| 60 | 170/220 | 70 |
| 3-го класса | 70 | 3,25 - 3,75 | 4 - 6 | 230/310 | 65 | 3,0 |
| 60 | 170/220 | 70 |
| 50 | 110/140 | 70 |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25 - 3,75 | 2 - 4 | 230/310 | 60 | 2,25 |
| 60 | 170/220 | 70 |
| 50 | 110/140 | 70 |
| Городские улицы и дороги местного значения: |
| Улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 2,0 |
| 40 | 70/80 | 80 |
| 30 | 40/40 | 80 |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 2,0 |
| 40 | 70/80 | 80 |
| 30 | 40/40 | 80 |
| Улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 60 | 2,0 |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50 - 100; улиц и дорог местного значения - 15 - 30.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2.

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблице 13.

Таблица 13 – Расчетные параметры парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория** **дорог и улиц** | **Расчетная скорость движения, км/ч** | **Ширина полосы движения, м** | **Число полос движения (суммарно в двух направлениях)** | **Наимень-ший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м** | **Наибольший продольный уклон, ‰** | **Наимень-шая ширина пешеход-ной части** **тротуара, м** |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды:-основные-второстепенные | 4030 | 3,03,5 | 21 | 5025 | 7080 | 1,00,75 |
| Велосипедные дорожки:-в составе поперечного профиля УДС- на рекреационных территориях в жилых зонах | -20 | 1,50\*1,00\*\*1,50\*1,00\*\* | 1-221-22 | 2525 | 7070 | -- |

Примечание:

\* При движении в одном направлении;

\*\* При движении в двух направлениях.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей постоянного населения городского поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами (м/м) на объектах хранения легковых автомобилей

| **Вид объекта** | **Расчетная единица** | **Минимально допустимый уровень** **обеспеченности** | **Максимально** **допустимый** **уровень** **территориальной** **(пешеходной)** **доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |
| Парковка (парковочное место) (места для постоянного хранения легковых автомобилей, расположенные вблизи от мест проживания) | м/м на 1 квартиру жилого дома:бизнес-классастандартного классамуниципального фондаспециализированного фонда  | 1,40,80,50,5 | 800 м |
| Гостевая стоянка автомобилей | доля парковочных мест (м/м) на 1 м/м жилого дома:бизнес-классастандартного классамуниципального фондаспециализированного фонда | 0,150,20,20,2 | 50 м |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |
| Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления | м/м на 100 м2 общей площади | 0,5 | 250 м |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения,страховые компании | м/м на 100 м2 общей площади | 2 | 250 м |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом | м/м на 100 м2 общей площади | 3,3 | 250 м |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала | м/м на 100 м2 общей площади | 1,8 | 250 м |
| Здания и комплексы многофункциональные | По СП 160.1325800 |
| Здания судов общей юрисдикции | По СП 152.13330 |
| Здания и сооружения следственных органов | По СП 228.1325800 |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего профессионального образования (вузы) | м/м на 10 единовременно работающих преподавателей и сотрудников | 5 | 250 м |
| м/м на 10 единовременно находящихся студентов | 1 |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | м/м на 10 единовременно работающих преподавателей и сотрудников | 3 | 250 м |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м/м на 100 м2 общей площади | 5 | 250 м |
| Научно-исследовательские и проектные институты | м/м на 100 м2 общей площади | 0,7 | 250 м |
| Общеобразовательные учреждения | м/м на 10 единовременно работающих учителей и сотрудников | 3 | 250 м, но не менее 50 м |
| Дошкольные образовательные учреждения | м/м на 10 единовременно работающих воспитателей и сотрудников | 2 | 250 м, но не менее 50 м |
| Гостиницы | По СП 257.1325800 |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,7 | 400 м |
| Театры и концертные залы городского значения | м/м на 10 зрительских мест | 2,5 | 250 м |
| Прочие театры и концертные залы, конференц-залы | м/м на 10 зрительских мест | 0,7 | 250 м |
| Киноцентры и кинотеатры городского значения | м/м на 10 зрительских мест | 1,25 | 250 |
| Прочие киноцентры и кинотеатры | м/м на 10 зрительских мест | 0,7 | 250 м |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | м/м на 10 постоянных мест | 1,7 | 250 м |
| Объекты религиозных конфессий | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,25 (не менее 3 на объект) | 250 м |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | м/м на 10 единовременных посетителей | 2,5 | 250 м |
| Бильярдные, боулинги | м/м на 10 единовременных посетителей | 2,5 | 250 м |
| Здания и помещения медицинских организаций | По СП 158.13330 |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | м/м на 100 мест на трибунах | 4 | 400 м |
| Оздоровительные комплексы (ФОК, фитнес-клубы, спортивные и тренажерные залы), в том числе: | общей площадью 1000 м2 и более | м/м на 100 м2 общей площади | 4 | 250 м |
| общей площадью менее 1000 м2 | 2,5 | 250 м |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания, в том числе: | тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,25 | 250 м |
| ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | 1 | 250 м |
| ФОК с залом и бассейном площадью 2000 - 3000 м2 | 2 | 250 м |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | м/м на 10 единовременных посетителей | 3 | 250 м |
| Аквапарки, бассейны | м/м на 10 единовременных посетителей | 2 | 250 м |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,7 | 250 м |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | м/м на 10 работающих человек в двух смежных сменах | 1,25 | 250 м |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | м/м на 100 работающих человек в двух смежных сменах | 0,6 | 250 м |
| Магазины-склады (мелкооптовой ирозничной торговли, гипермаркеты) | м/м на 100 м2 общей площади | 3,3 | 150 м |
| Объекты торгового назначения сшироким ассортиментом товаровпериодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м/м на 100 м2 общей площади | 2,5 | 150 м |
| Специализированные магазиныпо продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны,мебельные, бытовой техники,музыкальных инструментов,ювелирные, книжные и т.п.) | м/м на 100 м2 общей площади | 1,7 | 150 м |
| Рынки универсальные инепродовольственные | м/м на 100 м2 общей площади | 3,3 | 150 м |
| Рынки продовольственные исельскохозяйственные | 2,5 | 150 м |
| Предприятия общественногопитания периодического спроса(рестораны, кафе) | м/м на 10 посадочных мест | 2,5 | 150 м |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания:-бани | м/м на 10 единовременных посетителей | 1,7 | 250 м |
| - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м/м на 10 м2 общей площади | 1 | 250 м |
| - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | м/м на 1 рабочее место приемщика | 0,5 | 250 м |
| Автовокзалы | м/м на 10 пассажиров в час пик | 1,5 | 250 м |
| Аэровокзалы | м/м на 10 пассажиров в час пик | 1,7 | 250 м |
| Речные вокзалы | м/м на 10 пассажиров в час пик | 1,4 | 250 м |
| Железнодорожные станции | м/м на 10 пассажиров в час пик | 1,2 | 250 м |
| Кладбища | м/м на 1 га | 10 | 250 м |
| Салоны ритуальных услуг | м/м на 10 м2 общей площади | 0,5 | 250 м |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА |
| Пляжи, парки в зонах отдыха | м/м на 100 единовременных посетителей | 20 | 400 м |
| Парки культуры и отдыха | 7 | 400 м |
| Лесопарки и заповедники | 10 | 1000 м |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 15 | 250 м |
| Береговые базы маломерного флота | 15 | 250 м |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | м/м на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 250 м |
| Предприятия общественного питания, торговли в границах рекреационных территорий и зон отдыха | м/м на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 | 1000 м |

Примечания:

1. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, должно выделяться не менее 10% (но не менее 1 машино-места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Расположение мест для парковки личного транспорта инвалидов следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330, СП 113.13330;
2. В зонах жилой застройки в районах реконструкции допускается предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 1000 м;
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парковочными и стояночными местами для города Благовещенск ввиду развитости инфраструктуры общественного транспорта допускается принимать с понижающим коэффициентом: 0,7 - для центрального планировочного района города; 0,8 - для прочих территорий при обеспечении территориальной (пешеходной) доступности до остановочных мест общественного (городского) транспорта не более 400 м;
4. Гостевая стоянка автомобилей (применительно к настоящим Нормативам): открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон на безвозмездной основе;
5. Парковка (парковочное место) (применительно к настоящим Нормативам): специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, подземных, надземных пространств зданий, строений или сооружений, местом в механизированной (полумеханизированной) стоянке автомобилей и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств жителей многоквартирного жилого дома (посетителей здания) на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;
6. При устройстве подземной автостоянки (парковки) с кровлей не выше уровня планировочной отметки земли допускается не учитывать установленные отступы от границ земельного участка, красных линий, линий застройки при условии отсутствия выступающих за планировочную отметку земли элементов автостоянки за границами отступов, красных линий, линий застройки;
7. Допускается выполнять устройство подземных автостоянок (парковок) на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.). В случае, если устройство подземной автостоянки (парковки) выполняется путем расширения (объединения) подземной автостоянки (парковки) на участке строительства и дополнительно размещаемой на незастроенной территории, допускается для устройства данной парковки не учитывать установленные отступы от границ земельного участка, красных линий, линий застройки при условии отсутствия на незастроенной территории выступающих за планировочную отметку земли элементов автостоянки. При устройстве подземных автостоянок под скверами, газонами необходимо обеспечить мероприятия предусматривающие проницаемость грунтов для осадков (напр. дренажные системы).

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать с учетом санитарно-эпидемиологических требований, нормативных документов по пожарной безопасности и СП 113.13330.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:

- для гаражей:

одноэтажных – 30;

двухэтажных – 20.

- наземных стоянок автомобилей – 25.

\* - в условиях размещения стоянок автомобилей вдоль дорог и проездов размеры земельного участка стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с требованиями пп. в) п. 6.2.3 ГОСТ Р 52289-2019»

\*\* - в условиях плотной городской застройки допускается отклонение размера земельного участка стоянки автомобилей до фактического размера машино-места в соответствии с нормативными требованиями, если подъезд к (проезд на) стоянке(у) обеспечивает доступ к иным стоянкам или является подъездом к иным элементам территории (противопожарным проездом, сквозным проездом и т. п).»

Таблица 15 – Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый** **уровень обеспеченности** |
| --- | --- | --- |
| **Единица** **измерения** | **Величина** |
| 1 | Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей, вместимостью: | 100 авт.300 авт.500 авт.800 авт.1000 авт. | га | 0,51,21,62,12,3 |
| 2 | Гаражи грузовых автомобилей, вместимостью: | 50 авт.100 авт.200 авт.300 авт.500 авт. | га | 1,152,03,54,56,0 |
| 3 | Автобусные парки (гаражи), вместимостью: | 50 авт.100 авт.200 авт.300 авт.500 авт. | га | 1,52,33,54,56,5 |

Потребность в участках станций технического обслуживания автомобилей следует принимать в соответствии с п. 11.40. СП 42.13330.2016.

Потребность в участках АЗС следует принимать в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016.

Таблица 16 – Расчетные показатели обеспеченности населения города Благовещенска остановками общественного транспорта на автомобильных дорогах местного значения

| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально** **допустимый** **уровень** **обеспеченности** | **Максимально** **допустимый уровень территориальной (пешеходной)** **доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановочные пункты городского наземного общественного пассажирского транспорта | в жилой зоне от входа в жилое здание (многоквартирная застройка) | Частота размещения остановок общественного транспорта (расстояние между остановками) – 400–600 | 400 м |
| в жилой зоне от входа в жилое здание (индивидуальная) | 700 м |
| в центре населенного пункта от объектов массового посещения | 250 м |
| в производственной и коммунально-складской зоне от проходных предприятий | 400 м |
| в зонах массового отдыха и спорта от главного входа | 800 м |
| от объектов торговли с площадью торгового зала более 1000 м2 | 400 м |
| от объектов здравоохранения | 300 м |
| от терминалов внешнего транспорта | 300 м |

Примечание – для обособленных населенных пунктов с численностью до 100 человек с удаленностью от существующих линий муниципального транспорта более чем на 2000 м формируется 1 остановочный пункт на поселение по существующей линии муниципального транспорта.

Таблица 17 – Расчетные показатели в части организации подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к общеобразовательным организациям

| **№ п/п** | **Наименование** **объекта** | **Минимально допустимый уровень****обеспеченности** | **Максимально** **допустимый уровень** **территориальной** **доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единица** **измерения** | **Величина** | **Единица****измерения** | **Величина**  |
| 1 | Остановочные пункты школьных автобусов  | Кол-во остановочных пунктов | В соответствии с утверждённым маршрутом | Радиус доступности, м | 500 (для сельских н. п.)  |

**2.3 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города Благовещенска**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с документами стратегического планирования муниципального образования города Благовещенска, с учетом Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Расчетные показатели для объектов в области физической культуры и массового спорта

| **№****п/п**  | **Наименование** **объекта/показателя** | **Минимально допустимый** **уровень обеспеченности** | **Максимально** **допустимый уровень** **территориальной** **доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единица** **измерения**  | **Величина** | **Единица** **измерения**  | **Величина** |
| 1 | Усредненный норматив единовременной пропускной способности (ЕПС):к 2025 годук 2030 году | человек на 1000 жителей | 96 122  | - | - |
| 2 | Стадионы с трибунами на 1000 мест и более | кол-во объектов на городской округ | 1 | - | - |
| 3 | Бассейны с ванной 50 м и с количеством плавательных дорожек не менее 4 | кол-во объектов на городской округ | 1 | - | - |
| удельная площадь водного зеркала бассейна на 1000 человек, м2 | 20 |
| 4 | Бассейны с ванной 25 м и с количеством плавательных дорожек не менее 4 | удельная площадь водного зеркала бассейна на 1000 человек, м2 | 20 | - | - |
| 5 | Ледовые арены | кол-во объектов на городской округ | 1 | - | - |
| 6 | Стрелковые тиры | кол-во объектов на городской округ | 1 | - | - |
| 7 | Универсальные спортивные залы общего пользования с суммарной площадью не менее 1800 м2 площади пола | кол-во объектов на городской округ | 1 | транспортная доступность, мин. | 120 |
| 8 | Универсальные спортивные залы общего пользования с суммарной площадью не менее 800 м2 площади пола | кол-во объектов на городской округ | 1 | транспортная доступность, мин. | 120 |
| 9 | Спортивные залы общего пользования (в целом):В городеВ сельских населенных пунктах | удельная площадь пола спортивных залов на 1000 человек, м2  | 6080 | транспортная доступность, мин. | 120 |
| 10 | Помещения для физкультурно-спортивных занятиях в микрорайонах (кварталах):В городеВ сельских населенных пунктах | удельная площадь пола помещений на 1000 человек, м2 | 7080 | пешеходная доступность, м | 500 |

Примечания:

1. Единовременная пропускная способность (ЕПС), согласно указаниям Министерства спорта РФ, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта;

2. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта проектируются с учетом их максимальной ЕПС, согласно Приложению к Методическим рекомендациям о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244;

2. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 70%).

**2.4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**

**муниципального образования и города Благовещенска**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с документами стратегического планирования муниципального образования города Благовещенска, с учетом «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденных Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Расчетные показатели для объектов в области образования

| **№****п/п**  | **Наименование** **объекта** | **Минимально допустимый** **уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единица** **измерения**  | **Величина** | **Единица** **измерения**  | **Величина** |
| **город** | **сельский н. п.** | **город** | **сельский н. п.** |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | кол-во мест на 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет | 85 | Радиус доступности,м | Согласно табл. 3.3.1 РНГП Амурской области, утвержденных Постановлением Правительства Амурской области от 20.12.2019 №749 |
| 2 | Общеобразовательные организации | кол-во мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 95 | 45 | Радиус доступности,м | нач. шк. – 500сред. шк. - 500 | - |
| транспортная доступность, мин. | - | 30 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | общее кол-во мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе: | 88 | 88 | Пешеходная доступность, мин. | - | 30 |
| реализуемых на базе общеобразовательных организаций | 53 | 76 |
| реализуемых на базе образовательных организаций дополнительного образования | 35 | 12 |
| 4 | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | кол-во объектов на 5000 детей | 1 | - | - | - |
| кол-во объектов на городской округ | 1 |

Согласно СП 2.4.3648-20, в условиях стесненной городской застройки, труднодоступной местности допускается увеличивать максимально допустимый уровень территориальной доступности до дошкольных, общеобразовательных организаций до 800 м.

В условиях реконструируемой застройки за пределами центрального планировочного района города Благовещенска, сложившейся застройки в районах города, где отсутствуют земельные участки для размещения новых образовательных организаций:

- допускается увеличивать максимально допустимый уровень территориальной доступности до дошкольных, общеобразовательных организаций на 50% при условии обеспечения пешеходной доступности от жилья до образовательной организации с обеспечением безопасного пешеходного пути (исключающего пересечений нерегулируемых дорог (перекрестков), отсутствий тротуаров с твердым покрытием);

- при наличии специализированного транспорта (транспорт, предназначенный для перевозки детей, школьный автобус) обеспечивающего транспортное сообщение между жильем (жилым районом) и образовательной организацией, с пешеходным подходом от жилых зданий к месту сбора на остановке не более 500 м, допускается применять транспортную доступность не более 30 минут.

При размещении объектов жилого назначения необходимо обосновывать территориальную (транспортную) доступность до объектов образования, обеспечивающих право на получение беспрепятственного дошкольного и школьного образования. При этом допускается учитывать перспективные объекты, строительство которых запланировано (предусматривается) муниципалитетом либо третьими лицами.

В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

Требования к размещению и территории дошкольных образовательных организаций определяются СП 252.1325800.2016. Требования к размещению и территории общеобразовательных организаций определяются СП 251.1325800.2016.

Размещение организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, их наименование и мощность следует определять в соответствии с целевыми программами городского округа, а при отсутствии в них такой информации и на период после окончания срока их действия – по запросу в уполномоченном органе местного самоуправления. Потребность в площадях земельных участков для таких объектов принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

**2.5 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования и города Благовещенска**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с предоставленными исходными данными, с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965.и представлены в таблицах 20, 21.

Таблица 20 – Расчетные показатели для объектов в области культуры, искусства и библиотечного обслуживания населения

| **№ п/п** | **Наименование** **объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый** **уровень территориальной** **доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единица** **измерения** | **Величина** | **Единица****измерения** | **Величина по типам населенных пунктов** |
| **город** | **сельские н.п.** |
| **1** | **Библиотеки** |
| 1.1 | Общедоступная библиотека | кол-во объектов на 20 000 человек | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 | 40 |
| 1.2 | Детская библиотека | Кол-во объектов на 10 000 детей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 | 40 |
| 1.3 | Точка доступа к полноценным информационным ресурсам | кол-во объектов на городской округ | 2 | Транспортная доступность, мин. | 30 | 40 |
| **2** | **Музеи** |
| 2.1 | Краеведческий музей | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортнаядоступность, мин. | 30 | 40 |
| 2.2 | Тематический музей | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортнаядоступность, мин. | 30 | 40 |
| **3** | **Театры** |
| 3.1 | Театр по видам искусств | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортнаядоступность, мин. | 30 | 40 |
| Кол-во мест на 1000 человек | 5 |
| **4** | **Концертные организации** |
| 4.1 | Концертный зал | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортнаядоступность, мин. | 30 | 40 |
| Кол-во мест на 1000 человек | 5 |
| 4.2 | Концертный творческий коллектив | кол-во на городской округ | 1 | - | - |
| **5** | **Учреждения клубного типа** |
| 5.1 | Дом культуры | кол-во объектов на 100 000 человек | 1 | Транспортнаядоступность, мин. | 30 | 40 |
| кол-во посадочных мест на 1000 человек | 80 |
| **6** | **Кинотеатры и кинозалы** |
| 6.1 | Кинозал | кол-во объектов на 20 000 человек | 1 | Транспортнаядоступность, мин. | 30 |
| кол-во зрительских мест на 1000 человек | 25 |
| **7** | **Иные объекты в области культуры** |
| 7.1 | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | кол-во объектов на городской округ | 1 | Транспортнаядоступность, мин. | 40 |
| 7.2 | Парк культуры и отдыха | кол-во объектов на 30 000 человек | 1 | Транспортнаядоступность, мин. | 30 | 40 |

Таблица 21 – Расчетные показатели для объектов дополнительного образования в области культуры и искусства

| **№ п/п** | **Наименование** **объекта** | **Минимально допустимый уровень****обеспеченности** | **Максимально** **допустимый уровень** **территориальной** **доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единица** **измерения** | **Величина** | **Единица****измерения** | **Величина**  |
| 1 | Детские школы искусств | кол-во мест на программах дополнительного образования детей на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет | 12 | Пешеходнаядоступность, мин. | 30 |

**2.6 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области формирования и содержания архивного фонда и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования и города Благовещенска**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области формирования и содержания архивного фонда установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения городского округа, а также документов стратегического планирования муниципального образования города Благовещенска.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Расчетные показатели для объектов в области формирования и содержания архивного фонда

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально** **допустимый уровень** **обеспеченности** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единица****измерения** | **Величина** | **Единица****измерения** | **Величина** |
| 1 | Муниципальный архив | кол-во объектовна городской округ | 1 | Транспортная доступность в пределах городского округа, мин. | 40 |
| Транспортная доступность в пределах г. Благовещенск, мин. | 30 |
| 2 | Площадь помещений закрытого хранения архивных материалов на бумажных носителях:со стационарными стеллажамис передвижными стеллажами | м2 на 1000 единиц хранения | 2,51,5 | не нормируется |
| 3 | Площадь зоны фондов открытого доступа читальных залов и абонемента | м2 на 1000 единиц хранения | 4,5 | не нормируется |

**2.7 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования и города Благовещенска**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями городского округа в указанной сфере.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Расчетные показатели для объектов в области ритуального обслуживания населения

| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единица****измерения** | **Величина** | **Единица****измерения** | **Величина** |
| 1 | Кладбища традиционного захоронения | га на 1000 человек | 0,24 | не нормируется |
| 2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га на 1000 человек | 0,02 | не нормируется |
| 3 | Бюро похоронного обслуживания | кол-во объектовна городской округ | 1 | Транспортная доступность в пределах городского округа, мин. | 40 |
| Транспортная доступность в пределах г. Благовещенск, мин. | 20 |

Примечания:

1. Формирование кладбищ площадью менее 0,5 и более 40 га не допускается;

2. На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками - не менее 20% от занимаемой территории.

**2.8 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности**

**объектами местного значения в области утилизации и переработки**

**коммунальных и промышленных отходов**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов установлены в соответствии с полномочиями городского округа в указанной сфере с учетом нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области обращения с коммунальными и промышленными отходами.

Таблица 24 – Нормы накопления коммунальных отходов

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Минимально допустимый** **уровень обеспеченности, чел./год** |
| --- | --- | --- |
| **кг** | **л** |
| 1 | Твердые | От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
| От прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| 2 | Жидкие | Из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 |
| 3 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 10 | 15 |

Примечание – нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов

Контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов размещаются и обустраиваются, согласно СанПиН 2.1.3684-21 и Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2019 – 2030 годов.

**2.9 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности**

**объектами местного значения в области муниципального жилищного строительства**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области муниципального жилищного строительства установлены в соответствии с полномочиями городского округа в указанной сфере.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблицах 25 – 27.

Таблица 25 – Расчетные показатели в области предоставления муниципальной жилищной площади

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Минимальный допустимый** **уровень обеспеченности**  |
| --- | --- | --- |
| **Единица** **измерения** | **Величина** |
| 1 | Норма предоставления муниципальной жилищной площади:- для семьи из 1 человека- для семьи из 2 человек- для семьи из 3 и более человек  | м2 на 1 человека | 332118 |
| 2 | Норма предоставления жилого помещения в общежитии\*  | 6 |

Примечание - (\*) семьям предоставляется изолированное жилое помещение.

Таблица 26 – Расчетные показатели максимальной плотности застройки участков, соотношение пространств (площадей) объекта к площадям (пространствам), создаваемым при строительстве (для целей применения правил землепользования и застройки)

| Расчет размера земельного участка (пространств создаваемых при строительстве), кв. м на общую площадь квартир | **тип застройки** | **количество жилых этажей в здании** | **Коэффициент размера** **земельного участка (Крзу)** |
| --- | --- | --- | --- |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома | 2 | 143,8 |
| 3 | 115,0 |
| 4 | 100,6 |
| среднеэтажные многоквартирные жилые дома | 5 | 92,0 |
| 6 | 87,5 |
| 7 | 83,2 |
| 8 | 80,0 |
| многоэтажные многоквартирные жилые дома | 9 | 77,5 |
| 10 | 77,0 |
| 11 | 75,2 |
| 12 | 73,8 |
| 13 | 72,5 |
| 14 | 71,4 |
| 15 | 70,5 |
| многоквартирные жилые дома повышенной этажности | 16 | 70,2 |
| 17 | 69,4 |
| 18 | 68,8 |
| 19 | 68,2 |
| 20 | 67,6 |
| 21 | 67,1 |
| 22 | 66,7 |
| 23 | 66,3 |
| 24 | 65,9 |
| Для многоквартирных жилых домов выше 24 этажей, многофункциональных зданий (в которых имеются жилые помещения), застройке в рамках комплексного развития территорий Крзу не устанавливается, площади земельного участка (создаваемые пространства) должны обеспечивать все нормируемые показатели обеспеченности элементами благоустройства, озеленения и хранения (паркования) автотранспорта. |

Расчет общей площади квартир в зависимости от площади создаваемых пространств при строительстве выполняется по следующей формулам:

при известных площадях Sзастр, Sпростр, Sобщ.кв:

$К\_{рзу}=\frac{\left(S\_{застр}+S\_{простр}\right) х К\_{коммуникаций}}{S\_{общ.кв}}$ х 100

при известных площадях Sзастр, Sпростр:

$S\_{общ.пл}=\frac{\left(S\_{застр}+S\_{простр}\right) х К\_{коммуникаций}}{К\_{рзу}}$ х 100

где:

Крзу – значение не выше указанного в таблице 26 (3);

Sзастр - территория, занимаемая жилым зданием, включая внешний контур отмостки здания, кв. м;

Sпростр – площадь пространств направленная на удовлетворение потребностей для жителей, посетителей зданий: площади благоустройства, озеленения, обеспечения гостевыми, парковочными местами. При создании пространств направленных на удовлетворение потребностей для жителей многоквартирных жилых домов (посетителей зданий) допускается принимать площади указанных пространств в расчете (пп.3.1-3.5).

Ккоммуникаций – коэффициент, определяющий необходимый размер территорий, обеспечивающих подъезд, подход к зданию, связь с улично-дорожной сетью, связь между отдельными площадками придомового благоустройства, взаимное размещение площадок. = 1,25. Значение коэффициента установлено путем анализа градостроительных планов земельных участков.

Sобщ.кв. – общая площадь квартир здания, согласно ТЭП, кв. м (при расчете допускается исключать из общей площади квартир площади лоджий, балконов, при квартирных террас, внутриквартирных и вне квартирных (холодных) кладовых, приквартирных тамбуров (повышающих удобство и безопасность эксплуатации многоквартирного жилого дома).

Примечания:

1. Коэффициент застройки (применительно к настоящим Нормативам) - отношение площади, занятой под надземными частями зданий и сооружений, к площади участка (квартала – при комплексном развитии территорий); коэффициент плотности застройки (применительно к настоящим Нормативам) - отношение площади всех надземных этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала – при комплексном развитии территорий). Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки определяется на основании значений, установленных в правилах землепользования застройки;
2. Допускается исключить из расчета коэффициента застройки (п. 2.1, п. 2.2 (для пристроенных)) и коэффициента плотности застройки (п. 2.1 (кроме подземных)-2.3):
	1. площади пристроенных, встроенных, подземных, механизированных (полумеханизированных) стоянок (парковочных мест), направленных на освобождение территории (двора) от размещения машино-мест для иных видов использования жителями многоквартирного жилого дома (посетителями зданий);
	2. площади пристроенных, встроенных нежилых помещений, направленных на удовлетворение спроса жителей многоквартирного жилого дома объектами торговли; общепита; образования; бытового обслуживания населения, лечебно-профилактических организаций и позволяющих улучшать обеспечение пешеходной доступности до объектов повседневного спроса;
	3. площади индивидуальных и коллективных мест (пригодных для повышения комфорта размещения при режимах самоизоляции) - озелененных рекреаций, зимних садов, лоджий, балконов, при квартирных террас, внутриквартирных и вне квартирных (холодных) кладовых, приквартирных тамбуров и мест общего пользования (повышающих удобство и безопасность эксплуатации многоквартирного жилого дома) – колясочных, вестибюлей, холлов, веранд, консьержных, помещений обеспечивающих нужды МГН;
3. Допускается добавлять к площади земельного участка при расчете коэффициента плотности застройки:
	1. площади площадок (детские игровые, для занятий физкультурой и отдыха взрослых, для хозяйственных целей), крышного (контейнерного) озеленения при их размещении на эксплуатируемых кровлях зданий, а также на кровлях встроенно-пристроенных помещений общественного назначения при обеспечении безопасности использования с устройством ограждений и контроля доступа, с обеспечением беспрепятственного доступа для всех жителей (посетителей) зданий;
	2. площади земельных участков, примыкающих к участку строительства, на которых при строительстве застройщиком выполняются элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории; пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений; ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов;
	3. площади земельных участков в пределах территориальной доступности не более 100 метров (без необходимости пересечения проезжих частей), на которых при строительстве многоквартирного жилого дома застройщиком выполняются спортивные и детские площадки в размере не более 70% от нормируемых показателей;
	4. площади земельных участков в пределах территориальной доступности не более 1000 метров, на которых при строительстве многоквартирного жилого дома застройщиком выполняются площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни;
	5. площади пространств подземных, встроено-пристроенных парковок, механизированных (полумеханизированных) стоянок (площади парковочных мест), направленных на освобождение территории от размещения машино-мест для иных видов ее использования;
	6. для многофункциональных зданий и комплексов (многофункциональная застройка) устанавливается коэффициент застройки 1,0 и коэффициент плотности застройки 3,0. Для центрального планировочного района города Благовещенска, при полном обеспечении всех нормируемых показателей по стоянкам автомобилей (машино-местам), зеленых насаждений, площадкам и другим объектам благоустройства, допускается коэффициент плотности застройки при многофункциональной застройке принимать на основании проектного обоснования, подтверждающего обеспечение нормируемых показателей.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, в соответствии с нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы):

* для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;
* четыре этажа - не менее 20 м;

Между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

**2.10 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности**

**объектами местного значения в области охраны общественного порядка**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области охраны общественного порядка установлены в соответствии с полномочиями городского округа в указанной сфере.

 Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципальных районов Амурской области в части помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, установлены в количестве 1 помещения на 1 административный участок. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируются.

**3.** **Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности**

**объектами, не относящимися к объектам местного значения муниципального**

**образования города Благовещенска**

**3.1 Расчетные показатели в области благоустройства территории**

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов благоустройства территории установлены в соответствии с решением вопросов местного значения муниципального образования города Благовещенска с учетом СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-5», СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

Расчетные показатели для объектов благоустройства территории и рекреации представлены в таблицах 27, 28.

Таблица 27 – Расчетные показатели для объектов благоустройства и озеленения территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый** **уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый** **уровень территориальной** **доступности** |
| **Единица****измерения** | **Величина** | **Единица****измерения** | **Величина** |
| **1** | **Озелененные территории общего пользования**  |
| 1.1.1 | Городские парки | м2 на 1 человека | 10 | Транспортнаядоступность, мин. | 30 |
| га на 1 объект | 15 | Пешеходная доступность, м | 800 |
| 1.2 | Районные парки | м2 на1 человека | 6 | Транспортнаядоступность, мин. | 20 |
| га на 1 объект | 10 |
| 1.3 | Скверы | га на 1 объект | 0,5 (0,1 в условиях реконструкции) | Транспортнаядоступность, мин. | 20 |
| 1.4 | Питомники древесных и кустарниковых растений | м2 на1 человека | 3 | - | - |
| **2** | **Объекты благоустройства территории** |
| 2.1 | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | м2 на 1 жителя | 0,4 - 0,7 | - | - |
| Минимальная площадь, м2 | 60 - 110 |
| 2.2 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | м2 на 1 жителя | 0,5 – 0,7 |
| Минимальная площадь, м2 | 75 - 110 |
| 2.3 | Площадка отдыха взрослого населения | м2 на 1 жителя | 0,1 – 0,2 |
| Минимальная площадь, м2 | 15 - 20 |
| 2.4 | Площадки для выгула собак | м2 | 400-600 |
| 2.5 | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | Количество приборов на 1000 человек | 1 | - | - |

Примечания:

1. Расчетное число единовременных посетителей парков и зон отдыха принимается в соответствии с п. 9.7 и 9.10 СП 42.13330.2016;

2. Если в соответствии с расчетом площадь городских парков должна быть меньше указанной в таблице 2.4.4.1., принимается расчетный показатель;

3. При примыкании жилого микрорайона к общегородским паркам и организации пешеходных связей между территорией микрорайона и общегородскими парками, протяженностью не более 400 м, допускается сокращение нормы обеспеченности жителей микрорайона озелененными территориями, но не более чем на 25 %.

4. Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны. Допускается совмещение площадок отдыха с детскими игровыми площадками. Не рекомендуется объединение площадок для тихого отдыха и площадок для настольных игр взрослого населения.

5. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок:

- детских игровых, отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой взрослого населения - при условии создания закрытых сооружений, при застройке зданиями девять этажей и выше;

- для занятий физкультурой взрослого населения - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и взрослых;

6. Площадки для выгула собак могут размещается на территории жилой, смешанной застройки, рекреационных территориях общего пользования, в полосе отчуждения железных дорог, скоростных автомагистралей, в охранной зоне линий электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов, а также в местах сложившегося выгула собак расположенных в радиусе обслуживания не более 1000 метров. Конфигурация площадок для выгула собак, может быть, произвольная в зависимости от территориальных возможностей. Предпочтительно устройство прогулочных площадок в виде полос шириной 15 м с дорожкой для владельцев собак (дорожка может иметь асфальтовое или плиточное покрытие), территорией выгула и наличием конструкционных элементов для выгула животного. Площадка ограждается плотными посадками деревьев и кустарников. В отдельных случаях, для безопасности населения, устраивается решетчатое или сетчатое ограждение высотой 2,0 м с высадкой с внешней стороны кустарника. На ее территории располагаются скамьи, урны, визуальная информация в виде стенда с правилами пользования и таблички с надписью о назначении площадки. Площадка должна иметь выровненную поверхность. Вид покрытия площадки - газон с плотной и низкой растительностью (злаковые травы, высота травяного покрова 3 - 5 см) или гравийно-песчаный, удобный для регулярной уборки и обновления. Расстояние от площадки для выгула собак до окон жилых зданий рекомендуется принимать не менее 40 м, а до границ территорий детских дошкольных учреждений, школ не менее 40 м. В зависимости от места размещения площадок, наличия естественных и искусственных экранов, препятствующих распространению звука и тем самым превышению существующих санитарных норм, допустимые расстояния могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

7. В центральных районах города, районах со сложившейся застройкой (где отсутствуют площадки для выгула собак и земельные участки пригодные для их обустройства) допускается применять понижающий коэффициент 0,5 к величине минимально допустимого уровня обеспеченности площадок для выгула собак;

8. Положение по минимально допустимому уровню обеспеченности площадок для выгула собак до 31.12.2022 года применяется на добровольной основе;

9. Меньшее значение величины минимально допустимого уровня обеспеченности в группе «Объекты благоустройства территории» допускается принимать при комплексной застройке многоквартирными жилыми домами, комплексном развитии территории;

10. Для установки мусоросборников должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта согласно СанПиН 2.1.2.2645.Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, площадок отдыха и площадок для занятий физкультурой взрослого населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м по СанПиН 2.1.2.2645;

11. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта** | **Норма площади жилья в расчете на одного человека (жителя),** **м2 (не менее)** | **Количество жителей в зависимости от формулы заселения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бизнес-класс  | 40 | *-* |
| 2 | Стандартное жилье | 30 | *-* |
| 3 | Муниципальный  | 20  | *k = n – 1* |
| 4 | Специализированный | 20 | *k = n – 2* |

Где: *k* - общее число жилых комнат в квартире или доме; *n* - численность проживающих людей.

При расчетах для муниципального и социального уровня комфорта допускается принимать значения из столбца 3 или 4.

Таблица 28 - Требования к размещению площадок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование площадки** | **Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий**  |
| **Единица****измерения** | **Величина** |
| 1 | Детские игровые (дошкольного возраста) | м | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 10 |
| 3 | Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик\*) | 10-40 |
| 4 | Для хозяйственных целей | 20 |
| 5 | Для выгула собак | 40 |

Примечания:

1. (\*) Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса;
2. Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в пункте 4 Таблицы расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении N 1 к СанПиН 2.1.3684-21;
3. В случае раздельного накопления отходов расстояние, указанное в пункте 4 Таблицы, от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 метров.

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала. Озелененные территории общего пользования жилого микрорайона (скверы, сады, бульвары), предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей, рассчитываются из показателя минимальной обеспеченности – 1,7 м2/чел.

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

Минимально допустимая доля (%, площадь) озелененной территории земельных участков определяется в соответствии с показателями, установленными в Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска.

На территориях с высокой плотностью застройки допускается применять виды мобильного и стационарного озеленения: контейнерное, вертикальное, крышное в объеме не более 30% от нормируемых показателей.

С целью обеспечения потребностей в озеленении в неблагоприятные времена года допускается устраивать озелененные рекреации, зимние сады, озелененные игровые площадки с беспрепятственным доступом (в т. ч. МГН) круглогодичного использования в объеме озеленения не более 50% от нормируемых показателей.

При устройстве элементов благоустройства необходимо предусматривать использование проницаемых покрытий (покрытие тротуаров и/или дорог и/или велосипедных дорожек и/или стоянок автомобилей, частично пропускающее воду и воздух, обеспечивающее более равномерное и эффективное поглощение осадков) в объеме не менее 20% от нормируемых показателей.

При многофункциональной застройке допускается предусматривать до 100% замещающего озеленения - контейнерное, вертикальное, крышное, внутреннее (зимние сады и озелененные рекреации) и др.

При озеленении допускается устраивать экопарковки с проницаемым покрытием (место для стоянки автомобилей, которое засеяно травой, укреплено газонной решеткой или каменными блоками, которые защищают корневую систему травы от колес автомобиля) в объеме не более 20% нормируемого озеленения, кроме строительства в водоохранных и иных зонах, где размещение автотранспорта не допускается без твердых непроницаемых покрытий.

**3.2 Расчетные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории**

**муниципального образования города Благовещенска от чрезвычайных ситуа­ций природного и техногенного характера**

Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования города Благовещенска от чрезвычайных ситуа­ций природного и техногенного характера установлены в соответствии с полномочиями городского округа в этой сфере.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, представлены в таблицах 29, 30.

Таблица 29 – Расчетные показатели объектов противопожарного водоснабжения

| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Дополнительные требования** |
| 1 | Пожарные гидранты на наружных сетях водоснабжения | Определяется расчетом при подготовке проектной документации на строительство (реконструкцию) централизованной системы водоснабжения  | - противопожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом;- расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов;- системы противопожарного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями свода правил СП 31.13330.2012 и свода правил СП 8.13130.2020. |
| 2 | Противопожарные резервуары /искусственные водоемы | Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды в соответствии с п. 9.5 СП 8.13130.2020. | - к пожарным резервуарам, водоемам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин;- водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года;- объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020.  |

Примечания:

1. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами;

2. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов – 200 м;

при наличии мотопомп – 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.;

3. Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами должно быть предусмотрено генеральным планом муниципального образования города Благовещенска.

Общие требования пожарной безопасности к городским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны установлены главой 17 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 30 – Расчетные показатели средств оповещения

| **№ п/п**  | **Наименование объекта** | **Показатель минимально****допустимого уровня****обеспеченности** | **Максимально допустимый****уровень территориальной****доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Единица****измерения** | **Величина** | **Единица****измерения** | **Величина** |
| 1 | Система оповещения населения при ЧС | кол-во систем на муниципальное образование | 1 | - | - |
| кол-во элементов системы оповещения на населенный пункт | 1 |
| 2 | Локальная система экстренного оповещения | кол-во систем на территорию с высоким риском возникновения пожара | 1 | - | - |
| 3 | Объектная локальная система оповещения | кол-во систем на здание (комплекс) производственного и непроизводственного назначения | 1 | - | - |

**II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,**

**СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города Благовещенска установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий городского округа, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска и региона в целом, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения муниципального образования города Благовещенска.

**Социально-демографический состав населения**

Актуальные данные о социально-демографическом составе населения муниципального образования города Благовещенска взяты из открытых источников Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области (далее - Амурстат).

Таблица 31 – Поло-возрастной состав населения города Благовещенска на 01.01.2020

| **Возраст (лет)** | **Городской округ г. Благовещенск** |
| --- | --- |
| **оба пола** | **мужчины** | **женщины** |
| 0 | 2455 | 1274 | 1181 |
| 1 | 2653 | 1403 | 1250 |
| 2 | 2783 | 1421 | 1362 |
| 3 | 3045 | 1594 | 1451 |
| 4 | 3167 | 1638 | 1529 |
| **0-4** | **14103** | **7330** | **6773** |
| 5 | 2843 | 1475 | 1368 |
| 6 | 2807 | 1470 | 1337 |
| 7 | 3137 | 1573 | 1564 |
| 8 | 2590 | 1291 | 1299 |
| 9 | 2795 | 1396 | 1399 |
| **5-9** | **14172** | **7205** | **6967** |
| 10 | 2729 | 1373 | 1356 |
| 11 | 2504 | 1236 | 1268 |
| 12 | 2326 | 1209 | 1117 |
| 13 | 2288 | 1199 | 1089 |
| 14 | 2308 | 1178 | 1130 |
| **10-14** | **12155** | **6195** | **5960** |
| 15 | 2372 | 1232 | 1140 |
| 16 | 2242 | 1163 | 1079 |
| 17 | 2158 | 1113 | 1045 |
| 18 | 2281 | 1202 | 1079 |
| 19 | 2509 | 1448 | 1061 |
| **15-19** | **11562** | **6158** | **5404** |
| 20 | 2452 | 1462 | 990 |
| 21 | 2184 | 1185 | 999 |
| 22 | 2183 | 1146 | 1037 |
| 23 | 2330 | 1196 | 1134 |
| 24 | 2567 | 1292 | 1275 |
| **20-24** | **11716** | **6281** | **5435** |
| 25 | 2954 | 1467 | 1487 |
| 26 | 3618 | 1638 | 1980 |
| 27 | 5618 | 2547 | 3071 |
| 28 | 4626 | 1449 | 3177 |
| 29 | 5725 | 2409 | 3316 |
| **25-29** | **22541** | **9510** | **13031** |
| 30 | 5082 | 2096 | 2986 |
| 31 | 5107 | 2287 | 2820 |
| 32 | 5046 | 2326 | 2720 |
| 33 | 4963 | 2304 | 2659 |
| 34 | 4811 | 2310 | 2501 |
| **30-34** | **25009** | **11323** | **13686** |
| 35 | 4562 | 2120 | 2442 |
| 36 | 4745 | 2338 | 2407 |
| 37 | 4495 | 2162 | 2333 |
| 38 | 4023 | 1885 | 2138 |
| 39 | 4093 | 1958 | 2135 |
| **35-39** | **21918** | **10463** | **11455** |
| 40 | 3533 | 1690 | 1843 |
| 41 | 3539 | 1658 | 1881 |
| 42 | 3499 | 1618 | 1881 |
| 43 | 3490 | 1612 | 1878 |
| 44 | 3495 | 1600 | 1895 |
| **40-44** | **17556** | **8178** | **9378** |
| 45 | 3261 | 1504 | 1757 |
| 46 | 3105 | 1439 | 1666 |
| 47 | 3140 | 1424 | 1716 |
| 48 | 3020 | 1380 | 1640 |
| 49 | 2933 | 1365 | 1568 |
| **45-49** | **15459** | **7112** | **8347** |
| 50 | 2525 | 1170 | 1355 |
| 51 | 2319 | 1070 | 1249 |
| 52 | 2303 | 1001 | 1302 |
| 53 | 2287 | 1028 | 1259 |
| 54 | 2366 | 1054 | 1312 |
| **50-54** | **11800** | **5323** | **6477** |
| 55 | 2312 | 1009 | 1303 |
| 56 | 2439 | 1020 | 1419 |
| 57 | 2511 | 1037 | 1474 |
| 58 | 2531 | 1035 | 1496 |
| 59 | 2788 | 1162 | 1626 |
| **55-59** | **12581** | **5263** | **7318** |
| 60 | 2550 | 953 | 1597 |
| 61 | 2455 | 960 | 1495 |
| 62 | 2252 | 895 | 1357 |
| 63 | 2328 | 878 | 1450 |
| 64 | 2332 | 825 | 1507 |
| **60-64** | **11917** | **4511** | **7406** |
| 65 | 2403 | 919 | 1484 |
| 66 | 2183 | 785 | 1398 |
| 67 | 2221 | 789 | 1432 |
| 68 | 2204 | 755 | 1449 |
| 69 | 2254 | 788 | 1466 |
| **65-69** | **11265** | **4036** | **7229** |
| 70 | 1992 | 647 | 1345 |
| 71 | 1658 | 546 | 1112 |
| 72 | 1795 | 625 | 1170 |
| 73 | 1469 | 448 | 1021 |
| 74 | 879 | 289 | 590 |
| **70-74** | **7793** | **2555** | **5238** |
| 75 | 699 | 212 | 487 |
| 76 | 620 | 0 | 433 |
| 77 | 810 | 224 | 586 |
| 78 | 988 | 275 | 713 |
| 79 | 1144 | 330 | 814 |
| **75-79** | **4261** | **1228** | **3033** |
| 80 | 988 | 284 | 704 |
| 81 | 923 | 243 | 680 |
| 82 | 882 | 234 | 648 |
| 83 | 665 | 167 | 498 |
| 84 | 547 | 143 | 404 |
| **80-84** | **4005** | **1071** | **2934** |
| 85 | 350 | 88 | 262 |
| 86 | 276 | 54 | 222 |
| 87 | 259 | 47 | 212 |
| 88 | 205 | 48 | 157 |
| 89 | 197 | 35 | 162 |
| **85-89** | **1287** | **272** | **1015** |
| 90 | 145 | 13 | 132 |
| 91 | 111 | 27 | 84 |
| 92 | 80 | 11 | 69 |
| 93 | 58 | 23 | 35 |
| 94 | 46 | 9 | 37 |
| **90-94** | **440** | **83** | **357** |
| 95 | 40 | 5 | 35 |
| 96 | 14 | 3 | 11 |
| 97 | 14 | 4 | 10 |
| 98 | 8 | 5 | 3 |
| 99 | 9 | 3 | 6 |
| **95-99** | **85** | **20** | **65** |
| **100 лет и старше** | **3** | **2** | **1** |
| **Итого** | **231628** | **104119** | **127509** |
| **Из общей численности население в возрасте** |  |  |  |
| **моложе трудоспособного** | **42802** | **21962** | **20840** |
| **трудоспособного (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года)** | **140452** | **68379** | **72073** |
| **старше трудоспособного (мужчины 60 лет и старше, женщины – 55 лет и более)** | **48374** | **13778** | **34596** |

Таблица 32 – Оценка численности населения по городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям Амурской области на 1 января 2021 г., среднегодовой за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципального образования** | **Численность на 01.01.2021, человек** | **Среднегодовая численность** **населения** **за 2020 год** |
| **Городской округ г.Благовещенск** | **230992** | **231310** |
| Городское население | 225787 | 226086 |
| Сельское население | 5205 | 5224 |
| г. Благовещенск | 225787 | 226086 |
| село Белогорье | 2694 | 2715 |
| железнодорожная станция Белогорье | 25 | 25 |
| посёлок Мухинка | 122 | 123 |
| посёлок Плодопитомник | 1068 | 1069 |
| железнодорожная станция Призейская | 210 | 210 |
| село Садовое | 1086 | 1082 |

Таблица 33 – Оценка миграционного прироста (убыли)

| **Показатели** | **Единица** **измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Число прибывших** |  |  |  |  |  |  |
| всего | человек | 8800 | 9549 | 9866 | 8862 | 7413 |
| трудоспособный возраст | 6773 | 7335 | 7315 | 6788 |  |
| старше трудоспособного возраста | 798 | 824 | 952 | 828 |  |
| **Число выбывших** |  |  |  |  |  |  |
| всего | человек | 9421 | 9453 | 9537 | 8273 | 7330 |
| трудоспособный возраст | 7568 | 7490 | 7540 | 6467 |  |
| старше трудоспособного возраста | 666 | 672 | 784 | 714 |  |
| **Миграционный прирост** |  |  |  |  |  |  |
| всего | человек | -621 | 96 | 329 | 589 | 83 |
| трудоспособный возраст | -795 | -155 | -225 | 321 |  |
| старше трудоспособного возраста | 95 | 128 | 172 | 106 |  |

**Природно-климатические условия**

Благовещенск расположен на крайнем юге Амурско-Зейской равнины, на левом берегу Амура, при впадении в него реки Зеи. Находится в 7985 км к востоку от Москвы, граничит с районом Айхуэй китайского городского округа Хэйхэ. Город Благовещенск и городской округ Хэйхэ разделяет река Амур, ширина которой в этой местности около 550 метров.

В самом городе протекают реки [Бурхановка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29) и [Чигиринка](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1). Рельеф города в основном равнинный, имеются небольшие возвышенности.

В окрестностях Благовещенска встречаются представители редчайшего вида [японский журавль](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C). Произрастает уникальное растение [лотос Комарова](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0). Иногда на территорию города заползает [амурский полоз](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7).

Благовещенск застраивался по типу римского военного лагеря: прямые улицы располагались параллельно и перпендикулярно друг другу. Одни брали начало от реки Амур, другие — от реки Зеи. Кварталы представляли собой правильные прямоугольники. Такая планировка города сохраняется до сих пор. В настоящее время город протянулся на 8 км вдоль Амура, вдоль Зеи — на 13 км.

Благовещенск лежит на одной параллели с Киевом и российским Черноземьем, несмотря на это зимы здесь более продолжительные и значительно более холодные. Погода в Благовещенске, ввиду очень небольшой теплоёмкости воздуха, в температурном режиме очень зависит от продолжительности солнечного сияния и поступающего солнечного тепла. Поэтому декабрь холоднее февраля, а июнь лишь чуть холоднее, чем август. В Благовещенске континентальный вариант умеренного муссонного климата. Континентальность климата проявляется в большой годовой (43°С) и суточной (10-15°С) амплитуде температуры. Муссонность климата выражается в направлении сезонных ветров, активной циклонической деятельности и большом количестве осадков в теплое время года. Лето жаркое со значительным количеством солнечного сияния. Зима холодная, сухая, с маломощным снежным покровом. Температурный рекорд был зафиксирован 25 июня 2010 года, когда температура воздуха в городе поднялась до отметки +39,4 °C.

Среднегодовая температура — +1,6 °C

Сумма активных температур (Tср > 10 °C) — 2555 (5 мая — 25 сентября)

Среднегодовая влажность воздуха — 67 %.

Среднегодовая скорость ветра — 2,0 м/c.

Таблица 34 – Климат Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Янв.** | **Фев.** | **Март** | **Апр.** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Авг.** | **Сен.** | **Окт.** | **Нояб.** | **Дек.** | **Год** |
| Абсолютный максимум, [°C](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F) | −0,4 | 3,1 | 12,7 | 27,8 | 32,6 | 39,4 | 36,7 | 34,5 | 31,2 | 28,0 | 13,4 | −0,6 | 39,4 |
| Средний максимум, °C | −15,3 | −10,9 | −1,6 | 10,4 | 20,0 | 26,1 | 27,8 | 26,1 | 19,6 | 10,0 | −3,8 | −15,1 | 7,8 |
| Средняя температура, °C | −21,2 | −17,5 | −7,6 | 4,4 | 13,5 | 20,2 | 22,4 | 20,4 | 13,3 | 4,0 | −8,9 | −19,9 | 2,4 |
| Средний минимум, °C | −25,7 | −22,9 | −13,1 | −1,3 | 7,4 | 14,9 | 17,9 | 15,7 | 8,2 | −0,6 | −12,7 | −23,8 | −3 |
| Абсолютный минимум, °C | −37,1 | −36 | −28,4 | −13,4 | −0,9 | 5,6 | 11,1 | 6,0 | −0,9 | −14,7 | −30,4 | −36,4 | −37,1 |
| Норма осадков, [мм](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80) | 6 | 10 | 14 | 25 | 66 | 89 | 151 | 103 | 51 | 20 | 17 | 15 | 567 |

Таблица 35 – Относительная влажность воздуха

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Янв.** | **Фев.** | **Март** | **Апр.** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Авг.** | **Сен.** | **Окт.** | **Нояб.** | **Дек.** | **Год** |
| Влажность воздуха, % | 73 | 68 | 62 | 55 | 55 | 70 | 78 | 80 | 72 | 62 | 67 | 74 | 68 |

Согласно СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*», муниципальное образование города Благовещенска располагается в климатическом районе I, климатическом подрайоне IB.

**Анализ стратегии и программ социально-экономического развития**

**муниципального образования города Благовещенска**

Перечень документов стратегического планирования и муниципальных программ развития территории города Благовещенска, которые необходимо учитывать в МНГП муниципального образования города Благовещенска:

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года, утвержденная решением Благовещенской городской Думы от 20 декабря 2018 г. № 51/128;
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 05 ноября 2020 г. № 3847;
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (с изм. от 11.06.2021 №2191), утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 03 октября 2014 г. № 4128;
4. Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска» (с изм. от 03.06.2021 №2029), утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 03 октября 2014 г. № 4131;
5. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (с изм. от 27.05.2021 №1918), утвержденная постановлением администрации города Благовещенска от 03 октября 2014 г. № 4132.

В рамках анализа каждого из указанных выше документов стратегического планирования и муниципальных программ развития территории города Благовещенска были выявлены показатели, учет которых необходим при разработке МНГП муниципального образования города Благовещенска:

Анализ Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

города Благовещенска на период до 2025 года

Таблица 36 – Показатели достижения целей социально-экономического развития города

Благовещенска

| **№ п/п** | **Направления и цели****социально-экономической****политики** | **Наименование показателя****(индикатора), единица****измерения** | **Значение показателя****(индикатора) по годам** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018****год** | **2021 год****(1 этап)** | **2025 год** **(2 этап)** |
|  | … |  |  |  |  |
| 2. Развитие социальной сферы и создание условий для улучшения качества жизни |
| 2.1. | Цель: "ОбеспечениеУстойчивого естественного роста численности населения города, повышение миграционнойпривлекательности иформирование устойчивого миграционного притока населения" | Численность населения (в среднегодовом исчислении), тыс. человек | 230,7 | 232,7 | 235,7 |
| Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек | 140,8 | 141,3 | 141,9 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. человек | 48 | 49 | 49,5 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | 11,8 | 11,5 | 12 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человекнаселения) | 10,4 | 10,4 | 10,3 |
| Коэффициент естественного прироста (убыль) на 1000 человек | 1,4 | 1,1 | 1,7 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыль) на 10000 человек | 14,3 | 14,7 | 14,8 |
| 2.2. | Цель: "ОбеспечениеДоступности качественного образования,соответствующегосовременным потребностям общества и жителей города Благовещенска" | Численность детей от 1года до 8 лет, охваченныхпрограммами дошкольногообразования, тыс. человек | 13,7 | 13,5 | 13,6 |
| Доступность дошкольногообразования (отношение численности детей 3 – 8 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, кчисленности детей в возрасте 3 - 8 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 8 лет,обучающихся в школе), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Численность обучающихся по программам общего образования вОбщеобразовательных организациях, тыс. человек | 25,0 | 27,0 | 28,7 |
| Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательныхорганизаций, занимающихся во вторую смену, от общей численности обучающихся в данных организациях, % | 40,0 | 39,0 | 38,2 |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительногообразования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 71,0 | 80,0 | 88,0 |
|  | … |  |  |  |  |
| 2.4. | Цель: "Созданиеусловий для активизации и обеспеченияустойчивого развитиякультурного потенциалатерритории, сохранениеединого культурногопространства муниципального образования города Благовещенска" | Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числеучащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ, % | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
| 2.5. | Цель: "Обеспечениеусловий для развитиямассовой физическойкультуры и спорта вгороде Благовещенске" | Доля граждан, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска, % | 25,0 | 40,0 | 55,0 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | - | 77,0 | 82,0 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | - | 27,8 | 55,0 |
| Уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 28,1 | 54,0 | 66,0 |

Анализ Прогноза социально-экономического развития муниципального образования

города Благовещенска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Таблица 37

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **прогноз** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** |
| **1.** | **Население** |
|  | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 231,6 | 231,6 | 231,8 | 231,8 | 232,0 | 232,0 |
|  | Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 140,2 | 140,2 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
|  | Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 48,5 | 48,5 | 48,6 | 48,6 | 48,8 | 48,8 |
|  | Коэффициент естественного прироста (убыль) | на 1000 чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | Коэффициент миграционного прироста (убыль) | на 10000 чел. | 10,0 | 10,0 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Развитие социальной сферы** |
|  | Доля детей 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет | процент | 75,7 | 74,2 | 75,7 | 72,8 | 74,2 | 72,8 |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Уровень фактической обеспеченности домами культуры от нормативной потребности | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Уровень фактической обеспеченности музеями от нормативной потребности | процент | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Анализ Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (с изм. от 11.06.2021 №2191)

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. Реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Благовещенска.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска в 2025 году составит 56,1%;
2. Доля детей и молодежи (возраст - 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в 2025 году составит 82%;
3. Доля среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в 2025 году составит 55%;
4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 лет и старше; мужчины: 60 лет и старше), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в 2025 году составит 19%;
5. Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске в 2025 году составит 17,5%;
6. Уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2025 году, составит 78,3%;
7. Число посетителей спортивных объектов МУ СОК "Юность" в 2025 году составит 59200 человек;
8. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2025 году составит 121161 человек;
9. Количество детей и молодежи (возраст - 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в 2025 году составит 65826 человек;
10. Количество граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в 2025 году составит 51863 человека;
11. Количество граждан старшего возраста (женщины: 55 лет и старше; мужчины: 60 лет и старше), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в 2025 году составит 8687 человек;
12. Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2025 году составит 3151 человек.

Анализ Муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска»

(с изм. от 03.06.2021 №2029)

Общеобразовательную деятельность в городе осуществляет 21 общеобразовательная организация (22453 обучающихся), из них: 2 гимназии (МОАУ гимназия N 1 и N 25), 1 лицей (МОАУ лицей N 6), 1 прогимназия, 4 организации с углубленным изучением отдельных предметов (МОАУ СОШ N 4, МОАУ СОШ N 5, МОАУ СОШ N 11, МОБУ СОШ N 14), 13 организаций среднего общего образования.

В сфере дошкольного образования услуги предоставляют 39 дошкольных образовательных организаций.

В настоящее время сеть организаций дополнительного образования детей в городе сохранена полностью и представлена муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей города Благовещенска имени В.В. Белоглазова" и четырьмя детско-юношескими спортивными школами.

Несмотря на определенные достижения, дальнейшее развитие сферы образования города сдерживается рядом проблем. Имеющаяся сеть дошкольных образовательных организаций не в полной мере удовлетворяет спрос населения на дошкольные образовательные услуги для детей от 1 года до 3 лет.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих основных результатов:

1. Будет сокращена очередь детей в возрасте от 1 года до 3 лет на получение услуг дошкольного образования, охват услугами дошкольного образования детей от 2 до 8 лет составит 100% в 2025 году;
2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 8 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 8 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 8 лет, обучающихся в школе) будет обеспечена на 100%;
3. Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 99,5%;
4. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет увеличится до 88% в 2025 году.

Прогноз конечных результатов подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются следующие:

1. численность детей от 1 года до 8 лет, охваченных программами дошкольного образования, увеличится до 13,6 тыс. детей;
2. численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составит 28 тыс. человек;
3. численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 28 тыс. человек;
4. численность детей от 5 до 18 лет, получивших сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, составит 11996 человек.

Анализ Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры

в городе Благовещенске» (с изм. от 27.05.2021 №1918)

В городе Благовещенске дополнительное образование в сфере культуры представляют 4 муниципальных бюджетных учреждения: "Центральная детская школа искусств имени М.Ф.Кнауф-Каминской", "Музыкальная школа", "Художественная школа", "Школа искусств села Белогорье". Учреждения дополнительного образования в сфере культуры предоставляют услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и общеразвивающих программ.

В городе функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальная информационная библиотечная система", в состав которого входят 12 библиотек. Число пользователей муниципальных библиотек ежегодно составляет около 30 тысяч человек.

Решение задач и достижение цели муниципальной программы при своевременном и полном финансировании позволят в 2025 году достигнуть следующих результатов:

1. Увеличение количества детей, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, до 1562 человек в 2025 году, что составит 6,1% в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ.
2. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек не менее 1%, что составит 241,5 тыс. человек в 2025 году.

**Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части проекта**

**внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования**

**муниципального образования города Благовещенска**

Таблица 38

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Расчетный** **показатель** | **Обоснование расчетного показателя** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Расчётные показатели объектов местного значения муниципального образования** **города Благовещенска** |
| **1** | **Объекты местного значения в области инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и диспетчеризации)** |
| 1.1 | Объекты электроснабжения | Показатели минимально допустимого уровня потребления | Показатели установлены согласно Приложению 3 к постановлению Правительства Амурской области от 30 августа 2012 г. № 466 (с изм. на 16.04.2018) «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории амурской области» |
| Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (отвод земель) | Показатель установлен согласно ч.3 табл. 3 ВСН № 14278 тм-т1. «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»  |
| 1.2 | Объекты теплоснабжения | Показатели минимально допустимого уровня потребления | Показатели установлены в соответствии с Приложением к постановлению мэра г. Благовещенска от 14 декабря 2006 г. № 4034 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» (с изм. на 01.12.2014) |
| Показатели минимально допустимого размера земельного участка котельных | Показатели установлены в соответствии с таблицей 12.4 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| 1.3 | Объекты газоснабжения | Показатели минимально допустимого уровня потребления | Показатели установлены согласно части 3.6. Объекты инженерного обеспечения и снабжения топливом населённых пунктов, входящих в состав поселения, городского округа (таблица 3.6.2.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 года № 749.С учетом п. 12.29 – 12.32 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| 1.4 | Объекты водоснабжения и водоотведения | Показатели минимально допустимого уровня потребления | Показатели установлены согласно части 3.6. Объекты инженерного обеспечения и снабжения топливом населённых пунктов, входящих в состав поселения, городского округа (таблица 3.6.3.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749.С учетом п. 12.2 – 12.8 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| 1.5 | Объекты системы связи, информатизации и диспетчеризации | Показатели минимально допустимого размера земельного участка отделения связи | Показатели установлены в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| **2** | **Объекты в области автомобильных дорог местного значения и** **транспортной инфраструктуры** |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий как объектов местного значения установлены в соответствии с таблицами 11.2, 11.6 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. С учетом части 3.1. Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов, в границах городских округов (таблица 3.1.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 2.2 | Места хранения и парковки личного автомобильного транспорта (автомобильные стоянки) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели обеспеченности установлены, согласно п. 3.7 и приложению Ж СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*.С учетом части 3.1. Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов, в границах городских округов **(таблица 3.1.2.), примечания 6,7 к таблице 3.1.2** Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель территориальной (пешеходной) доступности объекта | Показатели установлены согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (п. 11.32, 11.36). С учетом части 3.1. Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов, в границах городских округов (таблица 3.1.2) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 2.3 | Земельные участки гаражей и парков транспортных средств | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь участка) | Показатели установлены в соответствии с Приложением И СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| 2.4 | Остановки общественного транспорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (п. 11.25). |
| Показатель территориальной (пешеходной) доступности объекта | Показатели установлены согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (п. 11.24).С учетом части 3.2. Объекты транспортного обслуживания населения **(таблица 3.2.1.), примечания 1 к таблице 3.2.1.** Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 2.5 | Остановочные пункты школьных автобусов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены согласно части 3.2. Объекты транспортного обслуживания населения (таблица 3.2.2.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель территориальной (пешеходной) доступности объекта | Показатели установлены согласно части 3.2. Объекты транспортного обслуживания населения (таблица 3.2.2.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| **3** | **Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта** |
| 3.1 | Объекты спортивной инфраструктуры | Усредненный норматив единовременной пропускной способности (ЕПС) | Показатель установлен согласно п. 1.6.3. Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены согласно части 3.4. Объекты физической культуры и спорта (таблица 3.4.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели установлены согласно части 3.4. Объекты физической культуры и спорта (таблица 3.4.4., примечания 1,2) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| **4** | **Объекты местного значения в области образования** |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно муниципальной программе «Развитие образования города Благовещенска» (с изм. от 03.06.2021 №2029) и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года, к 2025 году число детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих услуги дошкольных образовательных организаций, составит 13600 человек. По прогнозу, в соответствии с предоставленными данными Амурстата, общая численность детей в возрасте от 2 до 7 лет к 2025 году составит 15980 человек. Минимальный уровень обеспеченности организациями дошкольного образования к 2025 году составит:13600/15980 х 100 = 85 мест на 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели установлены согласно части 3.3. Объекты образования и организации отдыха детей в каникулярное время (таблица 3.3.1) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749 с учетом обоснования экспертной комиссии:На основании данных таблицы 32 проекта МНГП количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, составляет (3-6 лет) 11682 человека, Площадь города Благовещенска составляет около 320 кв.км. При усредненной плотности дошкольных образовательных учреждений в размере 300 метров – на 1 учреждение будет приходится усреднённо 39 детей, при 500 метрах – 110 детей, при допустимых отклонениях предлагаемых в МНГП (до 1200 м) – 630 детей. Экономически обоснованным вариантом строительства и эксплуатации ДОУ являются учреждения, рассчитанные не менее чем на 300-350 детей, оптимально на 500-600 детей. Что и будет обеспечиваться предлагаемой транспортной доступностью.При расчетах были использованы расчетные формулы: $$U=\left(\frac{\sqrt{S}}{L}\right)^{2}/K$$$$O=P/U$$где: U = условное кол-во учреждений образования (ед.);S = общая площадь города Благовещенска (прин. 320 кв.км.);L = расстояние между учреждениями образования (км., при расчете необх. учитывать двойное расстояние доступности, т.к. условно считается расстояние в обе стороны от объекта для которого обеспечивается доступность);K = коэффициент учета неоднородности жилой застройки уменьшающий показатели площади (прин. 3);Р = кол-во детей, школьников (с учетом возрастных групп, чел.);О = удельный охват образовательного учреждения (чел. на одно учреждение).Изменение нормативов территориальной (транспортной) доступности в части образовательных учреждений предусмотрено примечанием 3 таблицы 2.2.1 НГП Амурской области. |
| 4.2 | Общеобразова-тельные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены согласно части 3.3. Объекты образования и организации отдыха детей в каникулярное время (таблица 3.3.1) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели установлены согласно части 3.3. Объекты образования и организации отдыха детей в каникулярное время (таблица 3.3.1, примечания 2) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749 с учетом обоснования экспертной комиссии:На основании данных таблицы 32 проекта МНГП количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения (7-17 лет) составляет 27449 человека. Площадь города Благовещенска составляет около 320 кв.м. При усредненной плотности общеобразовательных учреждений в размере 300 метров – на 1 учреждение будет приходиться усредненно 92 ученика, при 500 метрах – 257 учеников, при допустимых отклонениях предлагаемых в МНГП (до 1200 метров) – 1482 ученика. Экономически обоснованным вариантом строительства и эксплуатации общеобразовательных учреждений являются учреждения, рассчитанные не менее чем на 500 -700 детей, оптимально 1200-1500 детей. Что и будет обеспечиваться предлагаемой транспортной доступностью.При расчетах были использованы расчетные формулы: $$U=\left(\frac{\sqrt{S}}{L}\right)^{2}/K$$$$O=P/U$$где: U = условное кол-во учреждений образования (ед.);S = общая площадь города Благовещенска (прин. 320 кв.км.);L = расстояние между учреждениями образования (км., при расчете необх. учитывать двойное расстояние доступности, т.к. условно считается расстояние в обе стороны от объекта для которого обеспечивается доступность);K = коэффициент учета неоднородности жилой застройки уменьшающий показатели площади (прин. 3);Р = кол-во детей, школьников (с учетом возрастных групп, чел.);О = удельный охват образовательного учреждения (чел. на одно учреждение).Изменение нормативов территориальной (транспортной) доступности в части образовательных учреждений предусмотрено примечанием 3 таблицы 2.2.1 НГП Амурской области. |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно муниципальной программе «Развитие образования города Благовещенска» (с изм. от 03.06.2021 №2029) и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года, к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, должна составить 88%. Минимальный уровень обеспеченности будет равен 88 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет.С учетом процентного распределения аналогичного показателя (часть 3.3 Объекты образования и организации отдыха детей в каникулярное время (таблица 3.3.1)) в Нормативах градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749, распределение этих мест будет иметь следующий вид:Кол-во мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в городе составит 53 места, в сельских населенных пунктах – 76 мест;Кол-во мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций дополнительного образования, в городе составит 35 места, в сельских населенных пунктах – 12 мест; |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатели установлены согласно части 3.3. Объекты образования и организации отдыха детей в каникулярное время (таблица 3.3.1) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 4.4 | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены согласно части 3.3. Объекты образования и организации отдыха детей в каникулярное время (таблица 3.3.1) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| **5** | **Объекты местного значения в области культуры, искусства и** **библиотечного обслуживания населения** |
| 5.1 | Библиотеки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 1), с учетом части 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с частью 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 5.2 | Музеи  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 2), с учетом части 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с частью 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 5.3 | Театры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 3), с учетом части 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г.№ 749. |
| Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, мест | Показатель установлен в соответствии с **Приложением** к Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с частью 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 5.4 | Концертные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 4), с учетом части 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, мест | Показатель установлен в соответствии с **Приложением** к Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с частью 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г.№ 749. |
| 5.5 | Учреждения клубного типа | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 6), с учетом части 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, мест | Показатель установлен в соответствии с частью 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с частью 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 5.6 | Кинотеатры и кинозалы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, объект | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 9), с учетом части 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, мест | Показатель установлен в соответствии с частью 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 9) |
| 5.7 | Иные объекты в области культуры |  |  |
|  | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 5) |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 5) |
|  | Парк культуры и отдыха | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965. (таблица 7), с учетом части 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с частью 3.5 Объекты культуры и муниципальные архивы (таблица 3.5.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 5.8 | Детские школы искусств | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с частью 3.3 Объекты образования и организации отдыха детей в каникулярное время (таблица 3.3.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с частью 3.3 Объекты образования и организации отдыха детей в каникулярное время (таблица 3.3.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| **6** | **Объекты местного значения в области формирования и содержания архивного фонда** |
| 6.1 | Муниципальный архив | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с существующей обеспеченностью, с учетом необходимости обеспечения комфортных условий проживания и оказания услуг для жителей муниципального образования города Благовещенска |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен с учетом необходимости обеспечения комфортных условий проживания и оказания услуг для жителей муниципального образования города Благовещенска, принимая во внимание особенности территориально-пространственной организации городского округа |
| 6.2 | Площадь помещений закрытого хранения архивных материалов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с п. 5.33 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 |
| 6.3 | Площадь зоны фондов открытого доступа читальных залов и абонемента | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с п. 5.33 СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 |
| **7** | **Объекты местного значения в области ритуального обслуживания населения** |
| 7.1 | Кладбища традиционного захоронения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен, согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| 7.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен, согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| 7.3 | Бюро похоронного обслуживания | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с существующей обеспеченностью, с учетом необходимости обеспечения комфортных условий проживания и оказания услуг для жителей муниципального образования города Благовещенска |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен с учетом необходимости обеспечения комфортных условий проживания и оказания услуг для жителей муниципального образования города Благовещенска, принимая во внимание особенности территориально-пространственной организации городского округа |
| **8** | **Объекты местного значения в области утилизации и переработки** **бытовых и промышленных отходов** |
| 8.1 | Объекты в области обращения с отходами | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен, согласно приложению К СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*.С учетом Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2019 – 2030 годов (с изменениями на 30.12.2020) и СанПиН 2.1.3684-21 (с изменениями на 26 июня 2021 г.) |
| **9** | **Объекты местного значения в области муниципального жилищного строительства** |
| 9.1 | Нормы предоставления муниципальной жилой площади | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен на основании п. 5 ст.7 Закона Амурской области от сентября 2005 года № 38-ОЗ (с изм. на 29 апреля 2021 г.) «О жилищной политике в Амурской области» |
| 9.2 | Показатели максимальной плотности застройки участков, соотношение пространств (площадей) объекта к площадям (пространствам), создаваемым при строительстве | Показатель уровня обеспеченности | Показатели установлены в соответствии с п. 3.7, таблица 2 Решения Благовещенской городской Думы от 27.10.2016 N 26/100 (ред. от 27.05.2021) «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска» |
| 10 | **Объекты местного значения в области охраны общественного порядка** |
| 10.1 | Помещение для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель обеспеченности установлен в соответствии с частью 3.9 Иные объекты, которые необходимы для осуществления установленных действующим законодательством полномочий поселений, городских округов (п. 3.9.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| **Расчётные показатели объектов, не относящихся к объектам местного значения** **муниципального образования города Благовещенска** |
| **11** | **В области благоустройства территории** |
| 11.1 | Озелененные территории общего пользования | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель обеспеченности установлен в соответствии с частью 3.7 Объекты массового отдыха населения, озеленения и благоустройства (таблица 3.7.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749.С учетом п. 9.13 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*.  |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель транспортной доступности установлен в соответствии с частью 3.7 Объекты массового отдыха населения, озеленения и благоустройства (таблица 3.7.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749.Показатель пешеходной доступности установлен в соответствии с п. 7.6 СП 476.1325800.2020 Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов. |
| 11.2 | Объекты благоустройства территории | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с п. 8.3, 8,16, 8.18 таблицей 8.1 СП 476.1325800.2020 Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.С учетом части 3.7 Объекты массового отдыха населения, озеленения и благоустройства (таблица 3.7.1.) Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением Правительства области от 20 декабря 2019 г. № 749. |
| 11.3 | Требование к размещению площадок | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий | Показатель установлен в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. |
| **12** | **В области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования города** **Благовещенска от чрезвычайных ситуа­ций природного и техногенного характера** |
| 12.1 | Объекты противопожарного водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Значения показателей определены с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |
| 12.2 | Объекты гражданской обороны (средства оповещения) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен с учетом требований Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». |

**III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА**

**ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО**

**ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА**

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории муниципального образования города Благовещенска объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, объектами [благоустройства](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215687/#dst100009) территории, иными объектами местного значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения муниципального образования, установленные нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения муниципального образования, установленных нормативами градостроительного проектирования Амурской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные нормативами градостроительного проектирования Амурской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Амурской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска и на которые дается ссылка в настоящих нормативах градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.